**企业简介**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 加油站名称 | | | 万年县腾飞加油站 | | | | |
| 地址 | | | 上饶市万年县（上饶市万年县陈营镇厂门前） | | | | |
| 法定代表人 | | | 易进钱 | 主管负责人 | 易进钱 | 联系电话 | 18170321032 |
| 职工人数 | | | 5人 | 安全管理人员 | 2人 | | |
| 占地面积 | | | 3175.6m2 | 储存能力 | 150m3 | 加油站级别 | 二级 |
| 加油机 | | | 托肯恒山科技（广州）有限公司 | 加油机数量 | 4台 | 加油枪数量 | 16枪 |
| 建、构筑物情况 | 名称 | | 结构类型 | 耐火等级 | 层 数 | 高 度（m） | 面积(m2) |
| 加油罩棚 | | 钢架结构 | 二级 | 1 | 7.5 | 660m2 |
| 站房 | | 砖混结构现浇顶（原有） | 二级 | 2 | 6.4 | 360m2 |
| 自动洗车机 | | 成套装置 | 二级 | 1 | 2.2 | 56m2 |
| 车棚 | | 钢架结构轻质顶 | 二级 | 1 | 2.1 | 128m2 |
| 储  罐  情  况 | 序号 | 油品名称及编号 | | 单罐容积(m3) | | 油罐 | 形式 |
| 1 | 92#汽油 | | 30×1 | | 双层 | 卧式埋地 |
| 2 | 95#汽油 | | 30×1 | | 双层 | 卧式埋地 |
| 3 | 98#柴油 | | 30×1 | | 双层 | 卧式埋地 |
| 4 | 0#柴油 | | 30×4 | | 双层 | 卧式埋地 |
| 主要  消防设施 | | 35kg推车干式粉灭火器2个；4kg手提式干粉灭火器12只；石棉毯5块；消防沙2.5m³ | | | | | |

万年县位于东经 117°04′26″，北纬 28°71′54″之间，地处江西省东北部，闽、浙、皖、赣四省要冲。版图呈菱形，北高南低，多丘陵，境界东西北三面环山，南缘[信江](https://baike.baidu.com/item/%E4%BF%A1%E6%B1%9F)。

主要设备清单

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 原材料名称 | 规模 | 备注 |
| 1 | 0#柴油 | 30m3 | 4个 |
| 2 | 92#汽油 | 30m3 | 1个 |
| 3 | 95#汽油 | 30m3 | 1个 |
| 4 | 98#柴油 | 30m3 | 1个 |

万年县腾飞加油站主要经营的危险化学品―汽油、柴油，为第3.1类低闪点易燃液体和高闪点易燃液体。其经营过程一般是：当加油站售油员或计量员发现油品快售完时，及时向加油站站长汇报油品剩余数量，站长根据下属员工汇报情况及时向供货方发出要货通知单，由供货方根据加油站要货通知单委派有危险化学品运输资质的专用车辆将油品发送到加油站。运到加油站静置一段时间后进行油品验收，经验收合格后，卸油人员把接卸软管一端与油罐车的卸油管连接好，另一端与油罐的进油管连接好，先打开油罐进油管上的进油阀，再打开汽车罐车的卸油阀，利用汽车罐车与油罐油品液位之间的高差，开始自流式卸油。销售时，外来车辆进入加油站，由加油员用加油机给过往客户加油。

该加油站经营过程如图1所示。

油库

采购

运输

验货

储存

销售

图1 加油站经营流程